#### Pielikums Nr.1

Iepirkuma

„Transportlīdzekļa iegāde finanšu līzingā”

ID Nr. Rūpe 2020/1

NOLIKUMAM

**­**

Iepirkuma

„Transportlīdzekļa iegāde finanšu līzingā”

ID Nr. Rūpe 2020/1

**Tehniskā specifikācija**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametrs**  | **Prasības** | **Piedāvājums** |
| Transportlīdzekļu skaits | 1, jauns transportlīdzeklis, ne vecāks kā 2020.gada |  |
| Transportlīdzekļa klase pēc Latvijas Auto Asociācijas klasifikatora | Kompaktā apvidus (Jc) |  |
| Nobraukums | ne vairāk kā 50 km |  |
| Transportlīdzekļa garums | ne vairāk kā 4630 mm  |  |
| Riteņu bāze | ne mazāk kā 2670 mm |  |
| Riteņu izmērs | ne vairāk kā 17 collu |  |
| Pilna masa | Ne vairāk kā 2190 kg |  |
| Sēdvietu skaits(ieskaitot vadītāja vietu) | 5 |  |
| Motora darba tilpums, degvielas veids | no 1800 cm3 līdz 1999 cm3 , benzīna pašuzlādes hibrīds, jauda ne mazāk kā 110 kW |  |
| Pārnesumu kārbas tips | Automātiskā  |  |
| Dzenošo tiltu skaits, piedziņa | 2, pastāvīgā četru riteņu piedziņa |  |
| Klīrenss  | Ne mazāks kā 210 mm |  |
| Krāsa  | Jebkura, izņemot balta un spilgtie toņi |  |
| Kravas telpas ietilpība (ar nolaistiem aizmugurējiem sēdekļiem) | Ne mazāka kā 1770 l |  |
| Obligātais aprīkojums un prasības | ABS ar elektronisku bremzēšanas spēka sadali;Bremzēšanas palīgssistēma;Vilces kontroles sistēma;Automobiļa dinamiskās kontroles sistēma;Stūres pastiprinātājs;Stūres augstuma un dziļuma regulēšana;Vasaras un ziemas riepu komplekts;Vadītāja priekšējie un sānu drošības spilveni;Vadītāja ceļu drošības spilvens;Blakussēdētāja priekšējais un sānu drošības spilvens;Aizdedzes atslēga ar tālvadības atslēgas sistēmu;Signalizācija + papildus imobilaizers,Automātiskā divzonu klimata kontrole;Regulējams vadītāja sēdeklis;Elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi sānu spoguļi;Elektriski logu pacēlāji; BI-LED priekšējie lukturi ar automātisko augstuma regulēšanu;Dinamiskās līkuma gaismas;Adaptīvā kruīza kontrole;Pirmssadursmes bremzēšanas kontrole un automātisko bremžu asistents;Joslu maiņas asistents;Neredzamās zonas brīdinājuma sistēma; Priekšējo sēdekļu apsilde;Atpakaļskata kamera;Bluetooth;Savienojamība ar Apple Carplay/Android Auto;Lietus sensors;Stacionārs sakabes āķis;Dubļu sargi visiem riteņiem;Ziemas un vasaras riepu komplekti;Degvielas tvertne ar tilpumu ne mazāk kā 45 litri;Degvielas patēriņš pēc NEDC– kombinētā ciklā ne vairāk kā 7,0 litri / 100 km;CO2 izmešu daudzums pēc NEDC – atbilst EURO 6d normām, ne vairāk kā 155 g / kmAutomašīnai jābūt aprīkotai ar avārijas trīsstūri, ugunsdzēšamo aparātu, aptieciņu un drošības vesti. |  |
| Ražotāja garantija | Ne mazāk kā 3 gadi vai 100 000 km |  |

* + - 1. Garantijas noteikumiem ir jābūt nemainīgiem visā piedāvātajā garantijas perioda laikā. Pretendentiem ir jāiesniedz garantijas noteikumi latviešu valodā.
			2. Apliecinām, ka automašīna ir pilnīgā braukšanas kārtībā gan tehniski, gan tiesiski.

*(Pretendents var uzskaitīt bez tehniskajā specifikācijā norādītā aprīkojuma vēl papildus aprīkojumu, ja uzskata, ka tas ir būtiski. Pretendents drīkst pievienot bukletus, fotogrāfijas un citus materiālus.)*

|  |
| --- |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Amata nosaukums  | paraksts  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Paraksta atšifrējums  |