#### Pielikums Nr.1

Iepirkuma

„Transportlīdzekļa iegāde finanšu līzingā”

ID Nr. Rūpe 2020/1

NOLIKUMAM

**­**

Iepirkuma

„Transportlīdzekļa iegāde finanšu līzingā”

ID Nr. Rūpe 2020/1

**Tehniskā specifikācija**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametrs** | **Prasības** | **Piedāvājums** |
| Transportlīdzekļu skaits | 1, jauns transportlīdzeklis, ne vecāks kā 2020.gada |  |
| Transportlīdzekļa klase pēc Latvijas Auto Asociācijas klasifikatora | Kompaktā apvidus (Jc) |  |
| Nobraukums | ne vairāk kā 50 km |  |
| Transportlīdzekļa garums | ne vairāk kā 4630 mm |  |
| Riteņu bāze | ne mazāk kā 2670 mm |  |
| Riteņu izmērs | ne vairāk kā 17 collu |  |
| Pilna masa | Ne vairāk kā 2190 kg |  |
| Sēdvietu skaits  (ieskaitot vadītāja vietu) | 5 |  |
| Motora darba tilpums, degvielas veids | no 1800 cm3 līdz 1999 cm3 , benzīna pašuzlādes hibrīds, jauda ne mazāk kā 110 kW |  |
| Pārnesumu kārbas tips | Automātiskā |  |
| Dzenošo tiltu skaits, piedziņa | 2, pastāvīgā četru riteņu piedziņa |  |
| Klīrenss | Ne mazāks kā 210 mm |  |
| Krāsa | Jebkura, izņemot balta un spilgtie toņi |  |
| Kravas telpas ietilpība (ar nolaistiem aizmugurējiem sēdekļiem) | Ne mazāka kā 1770 l |  |
| Obligātais aprīkojums un prasības | ABS ar elektronisku bremzēšanas spēka sadali;  Bremzēšanas palīgssistēma;  Vilces kontroles sistēma;  Automobiļa dinamiskās kontroles sistēma;  Stūres pastiprinātājs;  Stūres augstuma un dziļuma regulēšana;  Vasaras un ziemas riepu komplekts;  Vadītāja priekšējie un sānu drošības spilveni;  Vadītāja ceļu drošības spilvens;  Blakussēdētāja priekšējais un sānu drošības spilvens;  Aizdedzes atslēga ar tālvadības atslēgas sistēmu;  Signalizācija + papildus imobilaizers,  Automātiskā divzonu klimata kontrole;  Regulējams vadītāja sēdeklis;  Elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi sānu spoguļi;  Elektriski logu pacēlāji;  BI-LED priekšējie lukturi ar automātisko augstuma regulēšanu;  Dinamiskās līkuma gaismas;  Adaptīvā kruīza kontrole;  Pirmssadursmes bremzēšanas kontrole un automātisko bremžu asistents;  Joslu maiņas asistents;  Neredzamās zonas brīdinājuma sistēma;  Priekšējo sēdekļu apsilde;  Atpakaļskata kamera;  Bluetooth;  Savienojamība ar Apple Carplay/Android Auto;  Lietus sensors;  Stacionārs sakabes āķis;  Dubļu sargi visiem riteņiem;  Ziemas un vasaras riepu komplekti;  Degvielas tvertne ar tilpumu ne mazāk kā 45 litri;  Degvielas patēriņš pēc NEDC– kombinētā ciklā ne vairāk kā 7,0 litri / 100 km;  CO2 izmešu daudzums pēc NEDC – atbilst EURO 6d normām, ne vairāk kā 155 g / km  Automašīnai jābūt aprīkotai ar avārijas trīsstūri, ugunsdzēšamo aparātu, aptieciņu un drošības vesti. |  |
| Ražotāja garantija | Ne mazāk kā 3 gadi vai 100 000 km |  |

* + - 1. Garantijas noteikumiem ir jābūt nemainīgiem visā piedāvātajā garantijas perioda laikā. Pretendentiem ir jāiesniedz garantijas noteikumi latviešu valodā.
      2. Apliecinām, ka automašīna ir pilnīgā braukšanas kārtībā gan tehniski, gan tiesiski.

*(Pretendents var uzskaitīt bez tehniskajā specifikācijā norādītā aprīkojuma vēl papildus aprīkojumu, ja uzskata, ka tas ir būtiski. Pretendents drīkst pievienot bukletus, fotogrāfijas un citus materiālus.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Amata nosaukums | paraksts | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Paraksta atšifrējums |